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MỰC BÚT LÔNG DẦU HỆ CỒN ETHANOL PMXX-ED02
Giới thiệu: Series RedSun PMXX-ED02 là loại mực bút lông dầu hệ ethanol. Series này có, lực màu mạnh, độ bám dính và độ bóng tuyệt vời. Các loại mực này là một lựa chọn lý tưởng cho tất cả các loại ứng dụng đánh dấu bền vững như bút lông dầu, bút đánh dấu trên dĩa CD... Các loại mực được thiết kế phù hợp với hầu hết các bề mặt mịn, giấy tờ và thẻ. Các loại mực không chứa hydrocarbon thơm hoặc clo và NMP (N-methylpyrrolidone). PMXX-ED02 Series có độ bền tuyệt vời và hầu hết các loại mực đều có độ bền sáng khá tốt. Thời gian mở nắp của các mực này lên đến 02 giờ dưới điều kiện ISO 554 (23°/50%).
Đặc tính:
	• Cường độ màu cao, độ bóng cao
• Màu sắc tươi sáng và sống động
• Nhiều sắc màu
•,Nét viết bo đẹp, không lem, không nhòe
• Màng mực dẻo dai, Khô nhanh
• Thời gian mở nắp lên đến 02 giờ.
• Không mềm đầu bút trong trong thời lưu kho bút trên 2 năm
	• Mùi nhẹ, dung môi cồn Etanol, không chứa hydrocarbon thơm, clo, NMP (N-methylpyrrolidone), không độc hại
• Độ bám dính tuyệt vời trên tất cả các loại bề mặt nhẵn (Kim loại, Thủy tinh, Nhựa, v.v.), giấy tờ và các loại màng PP, PVC, PE…
• Thòa mãn tiêu chuẩn châu Âu EN 71/3 và chỉ thị RoHS không độc hại, thân thiện với môi trường.


Phẩm Chất Vật lý
	Stt
	Mã sản phẩm
	Màu
	Ref. Color
	Tỉ trọng ở 25°C g/cm³± 0.015
	Độ nhớt mpas 25°C, 30rpm
	Ứng suất bề mặt mN/m

	1
	PMTB-ED02
	True Blue
	
	0.845
	3-7
	25.0

	2
	PMVB- ED02
	Violet Blue
	
	0.845
	3-7
	25.0

	3
	PMPU-ED02
	Purple
	
	0.845
	3-7
	25.0

	4
	PMBR-ED02
	Brillant Red
	
	0.845
	3-7
	25.0

	5
	PMBR-ED02
	Brillant N Red
	
	0.845
	3-7
	25.0

	6
	PMBK-ED02
	Deep N Black
	
	0.845
	3-7
	25.0

	7
	PMBK-ED02
	Deep Black
	
	0.845
	3-7
	25.0

	8
	WBCY-ED02
	Cyan
	
	0.825
	7-7
	25.0

	9
	PMYE-ED02
	Yellow
	
	0.845
	3-7
	25.0

	10
	PMRH-ED02
	Rhodamine
	
	0.845
	3-7
	25.0

	11
	WBVI-ED02
	Violet
	
	0.825
	3-7
	25.0

	12
	PMGR-ED02
	Green
	
	0.845
	3-7
	25.0

	13
	PMOR-ED02
	Orange
	
	0.845
	3-7
	25.0

	14
	WBBR-ED02
	Brown
	
	0.825
	3-7
	25.0


         *Màu theo yêu cầu: Dịch vụ pha màu theo yêu cầu có sẵn!
Chứng chỉ / Phê duyệt / Quy định-Yêu cầu Tiêu chuẩn Châu Âu: EN 71/3 và RoHS.
Đóng gói: 1 kg/can x 12 cans = 1 thùng, 5 kgs/ Can, 20 kgs/ Can, 25 kgs/can
Thành phần bút phù hợp: • Đầu bút(Ngòi bút): polyester  acrylic • Thân bút: polypropylen, PVC cứng, nhôm nguyên chất.• Nắp và đuôi bút: polypropylen PP, polyetylen PEHD • Ruột bút: polyester, polypropylen hoặc chứa trong ống PP, PE khộng ruột
*Lưu ý: Đế tối ưu, vào mực và lắp rắp bút hoàn chỉnh, để ổn định tối thiểu 48 giờ thì mới kiểm tra chất lượng hoặc sử dụng.
Lưu kho, xử lý và vận chuyển
Nhiệt độ lưu kho tối ưu là từ 0 ° C đến 30 ° C. Nhiệt độ bảo quản trên 30 ° C có thể làm giảm thời hạn sử dụng của mực số lượng lớn. Ứng suất nhiệt độ ngắn hạn trong quá trình vận chuyển không được vượt quá 40 ° C trong tối đa vài ngày. Can mực nên được đóng chặt trong quá trình lưu kho. Thời hạn sử dụng của mực trong can kín ban đầu là hai năm. Trước khi sử dụng, mực phải được phép để nhiệt độ phòng bình thường trong ít nhất một ngày.
Lưu ý: Thông tin này dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi. Vì chúng tôi không có quyền kiểm soát việc sử dụng chính xác các sản phẩm của mình hoặc các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến quy trình và ứng dụng cụ thể của bạn, nên việc chúng tôi cung cấp dữ liệu này không nhằm giúp giảm bớt việc bạn có trách nhiệm thực hiện các thử nghiệm của riêng bạn trước khi sử dụng. Do đó, chúng tôi không bảo đảm về tính phù hợp của các sản phẩm của chúng tôi đối với một ứng dụng cụ thể. Những người mà chúng tôi cung cấp sản phẩm của mình có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu độc quyền cũng như các luật và pháp luật hiện hành đều được tuân thủ.
THẬN TRỌNG: mực được phân loại là chất lỏng dễ cháy! Để biết thông tin chi tiết về an toàn, hãy tham khảo Bảng dữ liệu an toàn vật liệu tương ứng.
Được sản xuất bởi Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Mặt Trời Đỏ; 2/2/56 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP.Hochiminh, Vietnam;Phone:/Zalo:+84903947609;Fax:: +84(028)62675089; Email: hieu@redsunink.com; www.redsunink.com


ETHANOL DYE BASED PERMANENT MARKER INK SERIES PMXX-ED02
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