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Mực đóng dấu tự cấp mực RedSun - Con dấu sẽ đẹp hoàn hảo và bền mãi với thời gian
Introduction: Các mực này được sử dụng công nghệ màu Nano vời màu sắc tươi sáng, đậm bền nước, bền sáng và được thiết kế có độ truyền mực tốt, độ thấm ướt & tính tự san phẳng tuyệt vời cũng như khả năng kiểm soát độ xuống mực tối ưu nhằm phân phối chính xác lượng mực cần thiết đảm bảo tạo ra con dấu được in đẹp hoàn hảo với màu sắc tươi sáng, đậm, đầy đủ và rõ nét. Loại mực này không chỉ bền trong tài liệu trong nhiều năm mà chất lượng mực nạp sẽ kéo dài cho đến khi hết chai. Tạo ấn tượng hoàn hảo mọi lúc mọi nơi với mực đóng dấu RedSun ”Con Dấu đẹp hoàn hảo và bền mãi với thời gian”. Ngoài ra, Loại Mực đóng dấu này còn được sử dụng in(lấy) dấu vân tay có độ bền nước bền sáng tuyệt vời với đường nét sắc nét mọi bề mặt.
DỄ SỬ DỤNG: Thích hơp trên các loại màng không thấm như nhựa, OPP, PET, Nylon, PP, PE, nhôm ...và các loại giấy thấm, Thích hợp trên nhiều loại vật liệu tampon, Thích hợp sử dụng cho cả dấu cao su(polymer) và dấu đồng. Mực dấu đóng RedSun dùng trong văn phòng, trong công nghiệp. Loại mực có mùi nhẹ dễ chịu, phù hợp với mọi khí hậu. Chúng thân thiện với môi trườngi với việc tuân thủ tiêu chuẩn EN 71/3 và chỉ thị RoHS.
	Features: Chất lượng tuyệt vời
Truyền mực tốt
Độ thấm ướt & tính tự san phẳng tuyệt vời
Kiểm soát dòng chảy mực
Tuân thủ EN 71/3 và RoHS Certified
Universal resins and solvents
RedSun NanoTechnology 
Không bị lắng và tách lớp
Màu đậm, tươi, nhiều màu
Độ bám dính trên bề mặt in tốt
Khả năng giữ không khô trên tampon
Nhanh khô
Tính đàn hồi hoạt cao
Độ bóng cao
Bền nước, bền ánh sáng tuyệt vời
	Bennifits:  CON DẤU ĐẸP HOÀN HẢO
Rõ nét, không bị lem, không nhòe, nhanh khô
Thích hơp trên nhiều loại vật liệu tampon
Sử dụng cho cả dấu cao su(polymer) và dấu đồng
Lượng mực xuống tối ưu
Chống Rò rỉ mực
Không độc hại hại, Thân thiện với môi trường
Tương hợp tốt với các mực đóng dấu hệ dung môi khác
Dễ rửa khi mực dính vào tay.
Không bị tắc nghẽn, dùng đến giọt mực cuối cùng
Không bị ảnh hưởng theo mùa
Bám dính tốt trên các loại màng không thấm như nhựa, OPP, PET, Nylon, PP, PE, nhôm ...
Tốc độ đóng dấu nhanh và khả năng đóng dấu tuyệt vời
Con Dấu đẹp hoàn hảo bền mãi với thời gian


[bookmark: _Hlk85473612]Phẩm Chất Vật lý
	Stt
	Mã sản phẩm
	Màu
	Ref. Color
	Độ bền sáng
	Độ bền nước
	Tỉ trọng ở 25°C g/cm³± 0.015
	Độ nhớt mpas 25°C, 30rpm
	Ứng suất bề mặt mN/m

	1
	SPI-09
	Ultra Blue
	
	6-8
	Excellent
	0.845
	24-30
	25-34

	2
	SPI-17
	Fast Red
	
	8
	Excellent
	0.845
	24-30
	25-34

	3
	SPI-11
	Truth Blue
	
	8
	Excellent
	0.845
	24-30
	25-34

	4
	SPI-07
	Deep Black
	
	8
	Excellent
	0.845
	24-30
	25-34

	5
	SPI-14
	Cyan
	
	7-8
	Excellent
	0.845
	24-30
	25-34

	6
	SPI-15
	Magenta
	
	6 or 8
	Excellent
	0.845
	24-30
	25-34

	7
	SPI-18
	Yellow
	
	6 or 8
	Excellent
	0.845
	24-30
	25-34

	8
	SPI-16
	Green
	
	7-8
	Excellent
	0.845
	24-30
	25-34

	9
	SPIVI-LF
	Violet
	
	8
	Excellent
	0.845
	24-30
	25-34

	10
	SPIRH-LF
	Rhodamine
	
	6
	Excellent
	0.845
	24-30
	25-34


Chứng chỉ / Phê duyệt / Quy định-Yêu cầu Tiêu chuẩn Châu Âu: EN 71/3 và RoHS.
Đóng gói: 1 kg/can x 12 cans = 1 thùng, 5 kgs/ Can, 20 kgs/ Can, 25 kgs/ 
Lưu trữ, Xử lý & Vận chuyển: Thời hạn sử dụng của mực trong can kín ban đầu là 24 tháng. Các thùng phuy cần được đóng chặt trong quá trình bảo quản. Nhiệt độ bảo quản lâu dài không được vượt quá 25 ° C. Nhiệt độ bảo quản trên 30 ° C có thể làm giảm thời hạn sử dụng của mực..
Lưu ý: Thông tin này dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi. Vì chúng tôi không có quyền kiểm soát việc sử dụng chính xác các sản phẩm của mình hoặc các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến quy trình và ứng dụng cụ thể của bạn, nên việc chúng tôi cung cấp dữ liệu này không nhằm giúp giảm bớt việc bạn có trách nhiệm thực hiện các thử nghiệm của riêng bạn trước khi sử dụng. Do đó, chúng tôi không bảo đảm về tính phù hợp của các sản phẩm của chúng tôi đối với một ứng dụng cụ thể. Những người mà chúng tôi cung cấp sản phẩm của mình có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu độc quyền cũng như các luật và pháp luật hiện hành đều được tuân thủ.
THẬN TRỌNG: mực được phân loại là chất lỏng dễ cháy! Để biết thông tin chi tiết về an toàn, hãy tham khảo Bảng dữ liệu an toàn vật liệu tương ứng.
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