[bookmark: _Hlk85473398]Water-Based Stamp Pad Inks RE-SPI-XX
[bookmark: _Hlk86159364]Mực đóng dấu tự cấp mực RedSun - Con dấu của bạn sẽ đẹp hoàn hảo và bền mãi với thời gian
Introduction: Các mực này được sử dụng công nghệ màu Nano vời màu sắc tươi sáng, đậm bền nước, bền sáng và được thiết kế có độ truyền mực tốt, độ thấm ướt & tính tự san phẳng tuyệt vời cũng như khả năng kiểm soát độ xuống mực tối ưu nhằm phân phối chính xác lượng mực cần thiết đảm bảo tạo ra con dấu được in đẹp hoàn hảo với màu sắc tươi sáng, đậm, đầy đủ và rõ nét. Loại mực này không chỉ bền trong tài liệu trong nhiều năm mà chất lượng mực nạp sẽ kéo dài cho đến khi hết chai. Tạo ấn tượng hoàn hảo mọi lúc mọi nơi với mực đóng dấu RedSun ”Dấu in đẹp hoàn hảo và bền mãi với thời gian”.
Mực đóng dấu RedSun còn được sử dụng in(lấy) dấu vân tay có độ bền nước bền sáng tuyệt vời với đường nét sắc nét trên giấy. Đồng thời, mực có thể rất dễ bị trôi khỏi ngón tay. 
DỄ SỬ DỤNG: Thích hơp trên các loại giấy thấm. trên nhiều loại vật liệu tampon, Thích hợp sử dụng cho cả dấu cao su(polymer) và dấu đồng, Tương hợp với hầu hết loại mực đóng dấu hệ nước khác. Mực dấu đóng RedSun dùng trong văn phòng, trong công nghiệp. Mực này phù hợp với mọi khí hậu. Công thức đặc biệt của chúng đảm bảo rằng chúng không bị khô. Điều này đảm bảo tuổi thọ con dấu lâu dài và ứng dụng hoàn hảo.
Loại mực này không mùi hoặc có mùi nhẹ dễ chịu, thích hợp với hầu hết giấy tại Việt Nam; thích hợp với khí hậu Việt Nam; Tất cả các loại mực đều có thời gian mở nắp dài, độ ổn định đã được phê duyệt và không bị rò rỉ mực khi tĩnh. Chúng thân thiện với môi trường với việc tuân thủ tiêu chuẩn EN 71/3 và chỉ thị RoHS.
	Đặc tính: Chất lượng tuyệt hảo
Bền nước, bền ánh sáng tuyệt vời
Truyền mực tốt
Độ thấm ướt & tính tự san phẳng tuyệt vời
Thành phần mực đa tương hợp
Công nghệ Nano của RedSun
Kiểm soát độ xuống mực
Tuân thủ EN 71/3 và RoHS Certified
Màu đậm, tươi, nhiều màu
Không bị lắng cặn và tách lớp
Độ bám dính trên bề mặt in tốt
Tính linh hoạt và giữ ẩm cao
Nhanh khô trên bề mặt in

	Bennifits:  CON DẤU HOÀN HẢO
Dấu in đẹp hoàn hảo bền mãi với thời gian
Rõ nét, không bị lem, không nhòe, nhanh khô
Thích hơp trên nhiều loại vật liệu tampon
Tương hợp với các loại mực đóng dấu hệ nước khác
Thích hợp cho cả dấu cao su(polymer) và dấu đồng
Chống Rò rỉ mực
Thân thiện với môi trường
Dễ rửa khi mực dính vào tay.
Không bị tắc nghẽn, dùng dế giọt mực cuối cùng
Không bị ảnh hưởng theo mùa
Bám dính tốt trên các loại giấy thấm
Không bị khô mực trên tampon
Tốc độ đóng dấu nhanh và khả năng đóng dấu tuyệt vời


[bookmark: _Hlk86161394][bookmark: _Hlk85473612]Typical Physical Properties: Available Colors
	Color
	Truth Blue
	Ultra Blue
	Forever
Green
	Brilliant Red
	Deep Black
	Yellow
	Magenta
	Cyan

	Ref. Color
	
	
	
	
	
	
	
	

	Code
	SPI-11
	SPI-09
	SPI-16
	SPI-17
	SPI-07
	SPI-18
	SPI-15
	SPI-14

	Color System
	Nano
	Nano
	Nano
	Nano
	Nano
	Nano
	Nano
	Nano

	pH(25oC  1)
	8  1
	8  1
	8  1
	8  1
	8  1
	8  1
	8  1
	8  1

	Viscosity 25oC 1 Adapter UL, 50RPM,Brookfield(cps)
	24-32
	24-32
	24-32
	24-32
	24-32
	24-32
	24-32
	24-32

	Surface tension(mN/m)
	30-40
	30-40
	30-40
	30-40
	30-40
	30-40
	30-40
	30-40

	Drying time on paper(giây)
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5
	< 5

	Density (±0.05 g/cm3)
	1.05
	1.05
	1.05
	1.05
	1.05
	1.05
	1.05
	1.05

	Light resistance
	Ex
	Ex
	Good
	Ex
	Good
	Good
	Good
	Ex

	Water resistance
	Ex
	Ex
	Good
	Ex
	Ex
	Ex
	Good
	Ex


*Màu theo yêu cầu: Dịch vụ pha màu theo yêu cầu.
Chứng chỉ / Phê duyệt / Quy định-Yêu cầu Tiêu chuẩn Châu Âu: EN 71/3 và RoHS.
Đóng gói: 1 kg/can x 12 cans = 1 thùng, 5 kgs/ Can, 20 kgs/ Can, 25 kgs/ 
Lưu trữ, Xử lý & Vận chuyển: Thời hạn sử dụng của mực trong can kín ban đầu là 24 tháng. Các thùng phuy cần được đóng chặt trong quá trình bảo quản. Nhiệt độ bảo quản lâu dài không được vượt quá 25 ° C. Nhiệt độ bảo quản trên 30 ° C có thể làm giảm thời hạn sử dụng của mực..
Lưu ý: Thông tin này dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi. Vì chúng tôi không có quyền kiểm soát việc sử dụng chính xác các sản phẩm của mình hoặc các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến quy trình và ứng dụng cụ thể của bạn, nên việc chúng tôi cung cấp dữ liệu này không nhằm giúp giảm bớt việc bạn có trách nhiệm thực hiện các thử nghiệm của riêng bạn trước khi sử dụng. Do đó, chúng tôi không bảo đảm về tính phù hợp của các sản phẩm của chúng tôi đối với một ứng dụng cụ thể. Những người mà chúng tôi cung cấp sản phẩm của mình có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu độc quyền cũng như các luật và pháp luật hiện hành đều được tuân thủ.
THẬN TRỌNG: mực được phân loại là chất lỏng dễ cháy! Để biết thông tin chi tiết về an toàn, hãy tham khảo Bảng dữ liệu an toàn vật liệu tương ứng.
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